Welkom bij PandP. Voor je ligt de technische informatie van onze Grote zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Als deze niet op tijd voor handen is dan ontvangen we graag een ingevulde checklist.
Contactgegevens
	Postadres
	Pand P
Leenderweg 65
5614 HL Eindhoven

	Artiesteningang
	Leenderweg 65, 5614 HL Eindhoven

	Laden en lossen
	Amaryllisstraat, 5615 GC Eindhoven

	Parkeren
	Amaryllisstraat, 5615 GC Eindhoven

	Contactpersoon toneeltechniek
	Tim Kolder

	E-mail toneeltechniek
	techniek@pand-p.nl

	Telefoon toneeltechniek
	040 - 2 156 173

	Telefoon algemeen
	040 - 3 032 170



Tijden
	Aanvang matinee
	Variabel

	Aanvang avondvoorstelling
	20:30 uur



Zitplaatsen
	Totaal aantal zitplaatsen
	110

	Techniekplaatsen
	Regieruimte achter in de zaal



Laden en Lossen
	Afmeting laad- en los deur
	2.34m x 2.30m (bxh)

	Afmeting lift
	Opening liftdeuren:2.15m x 1.95 m (bxh)
Oppervlakte vloer: 2.40 x 1.50 m (bxd)

	Maximale gewicht
	750 kg

	Bijzonderheden
	Theaterzaal bevindt zich op de eerste verdieping 
Aan driezijde omkooid hefplateau vanaf straatniveau
Lange decorstukken kunnen doorgestoken worden




Afmeting
	Zonder afstopping
	11.50m x 8.80m (bxd)

	Met afstopping
	10.80m x 8.00m (bxd)

	Vrije hoogte boven toneel
	5.00 meter

	Hoogte achterste rij tot grid
	2.10 meter

	Bijzonderheden
	Vlakke vloer theater met vast grid



VLOER
	Afwerking vloer
	Parket

	Kabelgoot
	Nee

	Maximale belastbaarheid
	500 kg/m2

	Schroeven toegestaan
	Nee



KLEEDKAMERS
	Aantal
	1

	Plaats
	Onder de tribune

	Douche
	Aanwezig

	Afluistering en omroep
	Nee

	Bijzonderheden
	In overleg is extra grote ruimte mogelijk.
Kan ook gebruikt worden voor opwarmen.



AFSTOPPING
	Kleur
	Nachtblauw

	Achter- en zijdoek
	10 delen, op rail

	Poten
	4 stuks

	Friezen
	Nee

	Horizondoek
	Ja

	Gaas
	Nee





LICHT
	Lichttafels:
	Beschikbaar op aanvraag
Champsys QuickQ30
Champsys QuickQ20
Champsys QuickQ10

	DMX
	1x DMX huislijn

	Connectortype
	Shuko

	Vaste spanning
	100x verdeeld over het grid (24x3680W)
     3x rechts op de vloer
     3x links op de vloer

	Dimmers
	24x 2.3kW
02x 8-kanaal break-out in het grid
06x naar vloer links en rechts

	Krachtstroom
	04x 32A
(Gebruikt voor dimmers & vaste spanning)
01x 32A, 25A afgezekerd
Toneel rechtsachter

	Losse armaturen:
	24x ETC ColorSource Fresnel V met barndoor
24x ETC ColorSource Par V zoom met barndoor
28x ETC ColorSource spot V 15°- 30°
28x ETC ColorSource spot V 25°- 50°

	Horizonbatterij
	26x ETC ColorSource CYC

	Patch
	Regie -> rechtsachter: 1x DMX
Regie -> linksvoor: 1x DMX
Regie -> grid: 2x DMX-splitter
Extra DMX-lijnen moeten apart gemaakt worden (bijvoorbeeld via de geluidspatch)

	Ballettorens
	Geen




GELUID
	Geluidstafels
	Beschikbaar op aanvraag
Allen & Heath Qu-32
Allen &Heath ZED14

	Microfoons
	Beschikbaar op aanvraag
4x sm58
2x sm57
1x beta 58A
2x beta 57A

	Zaalsysteem
	Links/Rechts
d&b M6
Sub
d&b Q-Sub (onder tribune)

Versterker zaalsysteem: d&b 40D

	Aansturing zaalsysteem
	Analoog

	Monitoring
	Beschikbaar op aanvraag
4x Db-technologies VIO X10

	Patch
	Regie -> rechts achter: 
2x XLR send, 6x XLR return 3x CAT6 2x CAT6A shielded
Regie -> links voor: 
2x XLR send, 6x XLR return 3x CAT6 2x CAT6A shielded
Rechts achter -> rechtsvoor:
2x XLR send, 2x XLR return.



VIDEO
	Projector
	Panasonic: PT-REZ10
Lens: ET-C1S600

	Projectiescherm
	8.69 m x 3.75 m (bxh)
oprolbaar vaste plek achterop

	Patch
	Regie: HDMI-aansluiting
Regie -> rechtsachter: 1x COAX
Regie -> linksvoor: 1x COAX

	Bijzonderheden
	Graag zelf een laptop meebrengen met HDMI-aansluiting.





OVERIG
	Piano (staand)
	Aanwezig op aanvraag

	Intercom
	Niet aanwezig

	Rookmelders
	Rookmelders kunnen niet uitgeschakeld worden

	Wifi
	Aanwezig (niet in zaal of regiecabine)



Podiumdelen
	Podiumdelen
	12 (beschikbaar op aanvraag)

	
	Hoogtes van de pootjes
	Diverse hoogtes
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